ПОРЯДОК РАСЧЁТА за ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ «КОЛОС» и НЕДОБОР 
	№

	Показания по ПУ и расчётные данные
за сезон с 01.07 по 30.06.
	2024-2025 г.
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	Расчёт/комментарии

	
	
	С
	D
	

	1. 
	Трансформатор показание кВт*ч
	40 587
	42 818
	1 в журнале показаний

	2. 
	Потребление общее кВт*ч
	134 940
	133 860
	(D1 - C1) х 60 (коэффициент)

	3. 
	Улицы + дом показание кВт*ч
	17 431
	24 889
	2 в журнале показаний

	4. 
	Улицы + дом потребление кВт*ч
	6 948
	6 958
	D3 - С3

	5. 
	Сторожка (дом) показание кВт*ч
	9 879
	13 340
	3 в журнале показаний

	6. 
	Сторожка потребление кВт*ч
	3 115
	3 461
	D5 - C5

	7. 
	Улицы текущее показание кВт*ч
	7 552
	11 049
	D3 - D5

	8. 
	Улицы потребление кВт*ч
	3 833
	3 497
	D7 – C7

	9. 
	СУММА счетов от МЭС кВт*ч
	135 167
	113 659
	без прямого договора

	10. 
	прямой договор (+) потребление кВт*ч
	9 332
	31 261
	22 участка

	11. 
	СУММА счетов от МЭС, руб.
	990 774,11
	944 822,45
	без прямого договора

	12. 
	Счётчики садоводов, потребление кВт*ч
	103 266
	89 042
	без прямого договора

	13. 
	Потери общие, кВт*ч
	24 953
	17 659
	D9 - D4 - D12

	14. 
	Потери общие (недобор), %
	17,3%
	12,2%
	D13 / (D9 + D10)

	15. 
	Тариф на сезон, руб. за квт*ч
	7,33
	≈9,4
	

	16. 
	ИТОГО на ОЭ/Э, потери, недобор руб.
	228 593,38
	≈221 500
	(D8+ D13+ 2400) х D15


Показания с 3 счётчиков вносятся в журнал 30 числа каждого месяца (в феврале – в последний день).
Коэффициент трансформации = 60 (данные МЭС).
Электроэнергия, потреблённая садоводами на основании прямого договора, вычитается МЭС из общего счёта.

